* K28.5 pattern generator
.subckt Source_K28_5 out gnd vinpk='vid' tpw='ui' tf='tfall' tr='trise'
vv3  net5 gnd  pwl
+ 0 '+vinpk'
+ 'tf' 0.0
+ TD= 'delay'
vv0  out net5  pwl
+ 0.00000  '-vinpk'
+ 'tr' '+vinpk'
+ '2*tpw' '+vinpk'
+ '2*tpw+tf'  '-vinpk'
+ '7*tpw' '-vinpk'
+ '7*tpw+tr'  '+vinpk'
+ '8*tpw' '+vinpk'
+ '8*tpw+tf'  '-vinpk'
+ '9*tpw' '-vinpk'
+ '9*tpw+tr'  '+vinpk'
+ '10*tpw' '+vinpk'
+ '10*tpw+tf'  '-vinpk'
+ '12*tpw' '-vinpk'
+ '12*tpw+tr'  '+vinpk'
+ '17*tpw' '+vinpk'
+ '17*tpw+tf'  '-vinpk'
+ '18*tpw' '-vinpk'
+ '18*tpw+tr'  '+vinpk'
+ '19*tpw' '+vinpk'
+ '19*tpw+tf'  '-vinpk'
+ '20*tpw' '-vinpk'
+ r
+ TD= 'delay'
.ends Source_K28_5

** End of subcircuit definition.

